Cuprins
TECEfloor
TECEfloor
Țeavă de încălzire prin pardoseală
TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB Țeavă de
încălzire prin pardoseală cu cinci
straturi, conform EN ISO 21003,
confecționată din polietilenă de înaltă
densitate, cu rezistență mare la
temperatură (PE-RT tipul 2). Etanș la
oxigen cu acoperire EVOH conform DIN
4726, domeniu de aplicare Tmax 90 °C, 6
bari. Adecvat pentru condiții grele de
montaj, datorită tehnologiei cu 5
straturi calitatea SLQ monitorizată și
compatibilitatea testată.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)
Clasificarea conform EN ISO 22391-2:
Clasele de aplicații 4 și 5: 6 bari,
Tmax 90 °C
BMB la TECE înseamnă produse care
funcționează pe baza echilibrării
biomasei. Aici, materia brută biogenică
(deșeurile și resturile de biomasă) sunt
folosite laolaltă cu materiile prime
fosile pentru fabricarea de produse
chimice de bază în rețeaua de producție.
Conținutul biologic este apoi alocat
matematic la țevile de încălzire a
panourilor pentru incalzirea in
pardoseală uscată TECEfloor SLQ PE-RT 5S
BMB, conform sistemului de certificare
ISCC Plus.
Produsele BMB au aceeași calitate cu
produsele nefabricate de BMB deoarece
formula produsului este echivalentă cu
cea a echivalenților fosili. Echilibrul
de biomasă al TECE susține utilizarea
materiilor prime biogenice, ceea ce
permite economii la materiile prime
fosile și o reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră. Dimensiuni: 16 x 2,0
mm Material: PE-RT 5S BMB Order No.:
77111635