Turinys
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECEflushpoint pneumatinio vandens
nuleidimo sistemos montavimo komplektas
Uni vandens bakeliui Pneumatinis vandens
nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni
vandens bakeliams, tinka mechaninėms
TECE vandens nuleidimo plokštelėms, jas
montuojant ne tiesiai prie bakelio.
Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos
konstrukcijos sienų bei balduose.
Komplekte: Pneumatinis vandens
nuleidimo mechanizmas, skirtas Uni
vandens bakeliams, montavimo dėžutė, 2 m
ilgio pneumatinė žarna, 2 m ilgio
gofruotas vamzdis, montavimo gylis: 75
mm Aprašymas: TECEflushpoint Order-No.:
9240976