Índice
TECE Cerámicas de baño
TECE Cerámicas de baño
TECEloft Set, inodoro de cerámica con
descarga ciclónica, incluye asiento/tapa
El set está compuesto por:
- TECEloft Inodoro de cerámica con
descarga ciclónica
- TECEloft Asiento/tapa de inodoro en
diseño “classic”
- Fijación oculta
- Instrucciones de montaje
Características del inodoro:
- Inodoro empotrado de descarga baja
- Requisito de agua de descarga: apto
para volúmenes de agua de descarga de 4
y 2 litros
- Sin borde, por lo que no hay zonas
ocultas donde puedan acumularse
depósitos o suciedad
- Tecnología de descarga ciclónica
(descarga profunda y silenciosa gracias
al flujo de agua anular en el interior
del inodoro)
- Diseño compacto – proyección de 515 mm
- Fijación de pared oculta y conexión de
agua oculta
- Material: Cerámica sanitaria, color
blanco
- Homologación según la norma EN 997
tipo 1, subtipos 6, 5 y 4
- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 355 x
313 x 515 mm
Características del asiento del inodoro:
- La tapa cubre el asiento
- Instalación rápida gracias a su diseño
con gancho sencillo
- Fácil de limpiar: el asiento y la tapa
pueden desmontarse completamente
- Bisagras de acero inoxidable con
mecanismo “soft-close”
- Fabricado en plástico termoestable
resistente a la torsión, color: blanco
- Homologado según la norma DIN 19516
Order No.: 9700224